(module ATM-FUSE-vertical (layer F.Cu) (tedit 540BBE83)
  (fp_text reference ATM-FUSE-vertical (at 0 -4.5) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0 5) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.96 1.7) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.96 -1.7) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.96 -1.7) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.96 1.7) (size 2.6 2.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
