(module BNC_V-bite (layer F.Cu) (tedit 54AE0BB9)
  (fp_text reference "BNC V-bite" (at 0 10 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -11) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 -6) (size 3 3) (drill 2.0574) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5 -6) (size 3 3) (drill 2.0574) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 0 -4.5) (size 2 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
