(module DIP-28__300-wideleg (layer F.Cu) (tedit 54B5F44E)
  (descr "28 pins DIL package, round pads, width 300mil")
  (tags DIL)
  (fp_text reference IC1 (at -10.795 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ATMEGA328P-PU (at 10.16 0) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at -11.43 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at -13.97 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at -16.51 -3.81) (size 2.159 2.159) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Sockets_DIP/DIP-28__300.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
