(module DIP-4__300 (layer F.Cu) (tedit 549799CA)
  (descr "6 pins DIL package, round pads")
  (tags DIL)
  (fp_text reference DIP-4__300 (at -5.08 0 90) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0.25 0 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Sockets_DIP/DIP-6__300.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
