(module DRA818 (layer F.Cu) (tedit 5567796B)
  (fp_text reference REF** (at 0 14) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DRA818 (at 0 -14.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 18 (at -8 -16) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at 8 -16) (layer F.SilkS))
  (pad 18 smd rect (at -8.6 -13.35) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -8.6 -8.9) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -8.6 -4.45) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -8.6 0) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -8.6 4.45) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -8.6 8.9) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -8.6 13.35) (size 5.4 1.8) (drill (offset -1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.9 16.9) (size 1.8 5.4) (drill (offset 0 1.8)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.3 16.9) (size 1.8 5.4) (drill (offset 0 1.8)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.3 16.9) (size 1.8 5.4) (drill (offset 0 1.8)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 6.9 16.9) (size 1.8 5.4) (drill (offset 0 1.8)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 8.6 13.35) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 8.6 8.9) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 8.6 4.45) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 8.6 0) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 8.6 -4.45) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 8.6 -8.9) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 8.6 -13.35) (size 5.4 1.8) (drill (offset 1.8 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
