(module Ground-tie (layer F.Cu) (tedit 540CB30D)
  (fp_text reference Ground-tie (at 0 -2) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0 2) (layer F.SilkS) hide)
  (pad nc thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.4064) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
)
