(module NavSpark (layer F.Cu) (tedit 5569DCAD)
  (fp_text reference U1 (at 3.81 13.97) (layer F.SilkS))
  (fp_text value NavSpark (at -4.572 9.906 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 -15.24) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.651 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
