(module PAD-3.35mm (layer F.Cu) (tedit 5478EB27)
  (fp_text reference PAD-3.35mm (at 0 -3) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0 3) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 3.35 3.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
