(module QFN-24-1EP_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5449C7E3)
  (attr smd)
  (fp_text reference QFN-24 (at 0 4.25) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0 -4.25) (layer F.SilkS))
  (pad 18 smd rect (at 2 -1.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2 -1.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2 -0.75) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2 -0.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2 0.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2 0.75) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2 1.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2 0.75) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 2 0.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 2 -0.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 2 -0.75) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.25 2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd trapezoid (at 0 0) (size 2.6 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 7 smd rect (at -1.25 2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.75 2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.25 2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.25 2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset -0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2 1.25) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.25 -2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0.75 -2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.25 -2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -0.25 -2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -0.75 -2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -1.25 -2 90) (size 1.5 0.25) (drill (offset 0.33 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
