(module RBE-0505S (layer F.Cu) (tedit 54976887)
  (fp_text reference RBE-0505S (at -1 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
