(module RCA (layer F.Cu) (tedit 555BA7AD)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RCA (at 0 -3) (layer F.Fab) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.334 0) (size 3.429 3.429) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.334 0) (size 3.429 3.429) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.778) (size 4.826 4.826) (drill 3.429) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
