(module R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 540A4C46)
  (descr "Resistor, SMD, 0805, Hand soldering,")
  (tags "Resistor, SMD, 0805, Hand soldering,")
  (attr smd)
  (fp_text reference R4 (at 0 -1.5) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value R (at -0.08 1.524) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.30048 0) (size 1.50114 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.30048 0) (size 1.50114 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/resistors/R0805/R0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
