(module R_2512_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 54C247E4)
  (descr "Resistor SMD 2512, hand soldering")
  (tags "resistor 2512")
  (attr smd)
  (fp_text reference R_2512_HandSoldering (at 0 -3.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 3.1) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.95 0) (size 2.7 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.95 0) (size 2.7 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD/R_2512_HandSoldering.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
