(module SMA-142-0701-201 (layer F.Cu) (tedit 556777B5)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SMA-142-0701-201 (at 0 -5.08) (layer F.Fab) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.5875) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
