(module SOP-8EP (layer F.Cu) (tedit 5568EAAA)
  (fp_text reference U3 (at 0 -3.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ACT2103 (at 0 4.1) (layer F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at 0 0) (size 2.413 3.302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 smd rect (at -3 -1.905) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3 -0.635) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3 0.635) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3 1.905) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3 -1.905) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3 -0.635) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3 0.635) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3 1.905) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.016 -1.27) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.016 0) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.016 1.27) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.016 1.27) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.016 0) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.016 -1.27) (size 1.016 1.016) (drill 0.635) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
)
