(module TO92-213 (layer F.Cu) (tedit 5498DCAF)
  (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
  (tags "TR TO92")
  (fp_text reference Q1 (at 1.27 1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value PN2222A (at -1.27 -5.08) (layer F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at -1.27 1.27) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Discret/TO92-123.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
