(module USB-vert (layer F.Cu) (tedit 540CCD52)
  (fp_text reference USB-vert (at 0 -3.45) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0 6.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text user - (at 3.5 3.05 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user D+ (at 1 3.55 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user D- (at -1 3.55 270) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at -3.5 3.05) (layer F.SilkS))
  (pad nc thru_hole circle (at 0 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad nc thru_hole circle (at 2 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad nc thru_hole circle (at 4 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad nc thru_hole circle (at -2 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad nc thru_hole circle (at -4 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 1.44) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 1.44) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 1.44) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 1.44) (size 1.25 1.25) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (zone_connect 2))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.7 1.44) (size 3.2 3.2) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.7 1.44) (size 3.2 3.2) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
