(module c_0805 (layer F.Cu) (tedit 540A4EB5)
  (descr "SMT capacitor, 0805")
  (fp_text reference C1 (at 0 -2) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value C (at 0 2.206) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 0.9525 0) (size 1.30048 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.9525 0) (size 1.30048 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/Capacitors/C0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
