(module Capacitor6MMDiscRM5 (layer F.Cu) (tedit 549F01F2)
  (descr "Capacitor 6MM Disc RM 5MM")
  (tags C)
  (fp_text reference C6 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value 22pF (at 0 -2.286) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Capacitors_ThroughHole/Capacitor6MMDiscRM5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
