(module D3 (layer F.Cu) (tedit 54B5F5F2)
  (descr "Diode 3 pas")
  (tags "DIODE DEV")
  (fp_text reference D6 (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIODESCH (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Discret/D3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
