(module Diode-SMB_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 54456124)
  (descr "Diode SMB Handsoldering")
  (tags "Diode SMB Handsoldering")
  (attr smd)
  (fp_text reference D1 (at 0 -3) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0 4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A (at -3.2004 1.95072) (layer F.SilkS))
  (fp_text user K (at 2.99974 1.95072) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.70002 0) (size 3.50012 2.30124) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.70002 0) (size 3.50012 2.30124) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (model SMB_Faktor03937_RevA_06Sep2012.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
